**药品保存箱配置及技术参数**

**一、用途**

保存菌株，药品冷藏。

**二、配置**

灯1个、网架5层5个、钥匙2套、MTR-0621LH用线1根。

**三、技术参数**

1. 有效容积：340L
2. 门：2段（贴热反射膜双层玻璃拉门）
3. 外箱尺寸（W×D×H）：800×499×1800mm；内箱尺寸（W×D×H）：720×350×1435mm
4. 材料：内部：不锈钢板；外部：喷涂钢板
5. 温度范围：2℃~8℃（环境温度-5℃-35℃）
6. 额定输入功率：235W
7. 安全装置：高/低温报警、温度过升防止装置、门未关报警
8. 温控方式：电脑板温控
9. 微电脑控制，数字温度显示，调整增量为1℃
10. 风冷系统，箱内温度波动范围±3℃，可通过调整设定温度使箱内温度控制在2~8℃可调节。
11. 如果开门超过30秒，蜂鸣器将发出报警声；柜内温度低于2℃或高于8℃，蜂鸣器自动报警；柜内温度低于0℃或高于10℃时，安全装置启动，维持温度正常。
12. 冷凝水汇集后自动蒸发，免人工处理冷凝水。